(module "MRE122A85P" (layer F.Cu)
  (descr "MRE12-2A85-P-1")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 12.500 -2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 12.500 -2.5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MRE122A85P" (at 12.500 -2.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 25.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 25.000 -5) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 -5) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (model MRE12-2A85-P.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
