(module MRS-12985L00FE1402 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 7.62 2.7305) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MRS-1298_VIS (at 7.62 2.7305) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.3368 2.3368) (drill 1.8288) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 5.461) (size 2.3368 2.3368) (drill 1.8288) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 15.24 5.461) (size 2.3368 2.3368) (drill 1.8288) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 2.3368 2.3368) (drill 1.8288) (layers *.Cu *.Mask))
)
