(module "MS583730BA0150" (layer F.Cu)
  (descr "MS583730BA01-50")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MS583730BA0150" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.600 -1 90) (size 1.000 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.600 1 90) (size 1.000 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.400 1 90) (size 1.000 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.400 -1 90) (size 1.000 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MS583730BA01-50.stp
    (at (xyz 0.016929134139864 0 0.10787401612349))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
