(module MSOP-8_3x3mm_P0.65mm (layer F.Cu) (tedit 5E509FDD)
  (descr "MSOP, 8 Pin (https://www.jedec.org/system/files/docs/mo-187F.pdf variant AA), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
  (tags "MSOP SO")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.45) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MSOP-8_3x3mm_P0.65mm (at 0 2.45) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.1125 -0.975) (size 1.625 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -2.1125 -0.325) (size 1.625 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -2.1125 0.325) (size 1.625 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -2.1125 0.975) (size 1.625 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 2.1125 0.975) (size 1.625 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 2.1125 0.325) (size 1.625 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 2.1125 -0.325) (size 1.625 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 2.1125 -0.975) (size 1.625 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/MSOP-8_3x3mm_P0.65mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)