(module MSP430FR5989IPMR (layer F.Cu) (tedit 646CD739)
  (fp_text reference REF** (at 0.01524 -7.78256) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PM0064A_N (at 0.08128 7.52348) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd oval (at -5.549999 -3.750003 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -5.549999 -3.250001 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -5.549999 -2.750002 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -5.549999 -2.250001 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -5.549999 -1.750002 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -5.549999 -1.250003 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -5.549999 -0.750001 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -5.549999 -0.250002 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -5.549999 0.25 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at -5.549999 0.749998 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at -5.549999 1.249997 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at -5.549999 1.749999 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at -5.549999 2.249998 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at -5.549999 2.75 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at -5.549999 3.249999 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at -5.549999 3.749998 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at -3.75 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at -3.249999 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at -2.75 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at -2.249998 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd oval (at -1.749999 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd oval (at -1.25 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd oval (at -0.749998 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd oval (at -0.25 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd oval (at 0.250002 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd oval (at 0.750001 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd oval (at 1.25 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd oval (at 1.750002 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd oval (at 2.250001 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd oval (at 2.750002 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd oval (at 3.250001 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd oval (at 3.75 5.549999) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd oval (at 5.550002 3.749998 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd oval (at 5.550002 3.249999 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd oval (at 5.550002 2.75 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd oval (at 5.550002 2.249998 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd oval (at 5.550002 1.749999 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd oval (at 5.550002 1.249997 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd oval (at 5.550002 0.749998 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd oval (at 5.550002 0.25 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd oval (at 5.550002 -0.250002 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd oval (at 5.550002 -0.750001 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd oval (at 5.550002 -1.250003 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd oval (at 5.550002 -1.750002 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd oval (at 5.550002 -2.250001 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd oval (at 5.550002 -2.750002 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd oval (at 5.550002 -3.250001 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd oval (at 5.550002 -3.750003 90) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd oval (at 3.75 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd oval (at 3.250001 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd oval (at 2.750002 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd oval (at 2.250001 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd oval (at 1.750002 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd oval (at 1.25 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd oval (at 0.750001 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd oval (at 0.250002 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd oval (at -0.25 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd oval (at -0.749998 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd oval (at -1.25 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd oval (at -1.749999 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd oval (at -2.249998 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd oval (at -2.75 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd oval (at -3.249999 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd oval (at -3.75 -5.550002) (size 0.299999 1.799999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
