(module "MX84B036NF1" (layer F.Cu)
  (descr "MX84B036NF1-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -18.150 12.725) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -18.150 12.725) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MX84B036NF1" (at -18.150 12.725) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.200 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -4.400 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.600 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -8.800 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -13.200 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -15.400 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -17.600 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -19.800 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -22.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -24.200 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -26.400 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -28.600 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -30.800 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -33.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -35.200 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -37.400 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 1.100 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -1.100 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -3.300 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -5.500 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -7.700 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -9.900 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -12.100 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at -14.300 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at -16.500 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at -18.700 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at -20.900 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at -23.100 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at -25.300 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at -27.500 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at -29.700 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at -31.900 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at -34.100 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at -36.300 3.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 1.600 9.3) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -37.900 9.3) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model MX84B036NF1.stp
    (at (xyz -0.43897636293426 -1.0224409178486 -0.001181102335805))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
