(module Maxim-MAX31865ATP+-Level_A (layer F.Cu) (tedit 5EF1E9BA)
(fp_text reference REF** (at -4.4999980000 -3.9999970000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd roundrect (at -2.4749990000 -1.2999995000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd roundrect (at -2.4749990000 -0.6499985000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd roundrect (at -2.4749990000 -0.0000005000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd roundrect (at -2.4749990000 0.6500005000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd roundrect (at -2.4749990000 1.2999995000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd roundrect (at -1.2999995000 2.4750010000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd roundrect (at -0.6499985000 2.4750010000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd roundrect (at 0.0000005000 2.4750010000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 9 smd roundrect (at 0.6500005000 2.4750010000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd roundrect (at 1.2999995000 2.4750010000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 11 smd roundrect (at 2.4750010000 1.2999995000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 12 smd roundrect (at 2.4750010000 0.6500005000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 13 smd roundrect (at 2.4750010000 -0.0000005000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 14 smd roundrect (at 2.4750010000 -0.6499985000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 15 smd roundrect (at 2.4750010000 -1.2999995000 270)(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 16 smd roundrect (at 1.2999995000 -2.4749990000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 17 smd roundrect (at 0.6500005000 -2.4749990000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 18 smd roundrect (at 0.0000005000 -2.4749990000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 19 smd roundrect (at -0.6499985000 -2.4749990000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 20 smd roundrect (at -1.2999995000 -2.4749990000 )(size 0.2999990000 1.0500000000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 21 smd rect (at 0.0000005000 0.0000005000 )(size 3.2500010000 3.2500010000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad ~ thru_hole circle (at -1.0999980000 -1.0999980000 )(size 0.4999990000 0.4999990000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(pad ~ thru_hole circle (at 0.0000000000 -1.0999980000 )(size 0.4999990000 0.4999990000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(pad ~ thru_hole circle (at 1.1000000000 -1.0999980000 )(size 0.4999990000 0.4999990000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(pad ~ thru_hole circle (at -1.0999980000 0.0000000000 )(size 0.4999990000 0.4999990000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(pad ~ thru_hole circle (at 0.0000000000 0.0000000000 )(size 0.4999990000 0.4999990000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(pad ~ thru_hole circle (at 1.1000000000 0.0000000000 )(size 0.4999990000 0.4999990000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(pad ~ thru_hole circle (at -1.0999980000 1.1000000000 )(size 0.4999990000 0.4999990000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(pad ~ thru_hole circle (at 0.0000000000 1.1000000000 )(size 0.4999990000 0.4999990000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(pad ~ thru_hole circle (at 1.1000000000 1.1000000000 )(size 0.4999990000 0.4999990000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(model eec.models/Maxim_-_MAX31865ATP+.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
