(module Maxim_OLGA-14_3.3x5.6mm_P0.8mm (layer F.Cu) (tedit 5B8856E4)
  (descr https://pdfserv.maximintegrated.com/land_patterns/90-0602.PDF)
  (tags "OLGA-14 OESIP-14")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.22 -4.07) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 -1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2 -0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.2 0) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.2 0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.2 1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.2 2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.2 2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.2 1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.2 0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.2 0) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.2 -0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.2 -1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.2 -2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/OptoDevice.3dshapes/Maxim_OLGA-14_3.3x5.6mm_P0.8mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
