(module easyeda2kicad:MICRO-USB-SMD_MICROXNJ (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.6) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-SMD_MICROXNJ (at 0 5.6) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 5 smd rect (at 1.30 -1.60 -90.00) (size 1.60 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.65 -1.60 -90.00) (size 1.60 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 -1.60 -90.00) (size 1.60 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.65 -1.60 -90.00) (size 1.60 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.30 -1.60 -90.00) (size 1.60 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 thru_hole oval (at 3.62 1.60 0.00) (size 1.30 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.0999978))
	(pad 8 thru_hole oval (at -3.62 1.60 0.00) (size 1.30 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.0999978))
	(pad 9 thru_hole circle (at -2.42 -1.07 0.00) (size 1.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 6 thru_hole circle (at 2.42 -1.07 0.00) (size 1.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MicroXNJ/MicroXNJ.3dshapes/MICRO-USB-SMD_MICROXNJ-A.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.520 1.200))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)