(module Microchip-PIC16F1827T-I_SS-Level_A (layer F.Cu) (tedit 5EF1CFF3)
(fp_text reference REF** (at -6.2000000000 -4.7500010000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd roundrect (at -3.5000010000 -2.9250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd roundrect (at -3.5000010000 -2.2749985000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd roundrect (at -3.5000010000 -1.6250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd roundrect (at -3.5000010000 -0.9749985000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd roundrect (at -3.5000010000 -0.3250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd roundrect (at -3.5000010000 0.3250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd roundrect (at -3.5000010000 0.9749985000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd roundrect (at -3.5000010000 1.6250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 9 smd roundrect (at -3.5000010000 2.2749985000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd roundrect (at -3.5000010000 2.9250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 20 smd roundrect (at 3.5000010000 -2.9250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 19 smd roundrect (at 3.5000010000 -2.2749985000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 18 smd roundrect (at 3.5000010000 -1.6250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 17 smd roundrect (at 3.5000010000 -0.9749985000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 16 smd roundrect (at 3.5000010000 -0.3250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 15 smd roundrect (at 3.5000010000 0.3250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 14 smd roundrect (at 3.5000010000 0.9749985000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 13 smd roundrect (at 3.5000010000 1.6250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 12 smd roundrect (at 3.5000010000 2.2749985000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 11 smd roundrect (at 3.5000010000 2.9250005000 270)(size 0.4499990000 2.4000000000)(roundrect_rratio 0.9999977778)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(model eec.models/Microchip_-_PIC16F1827T-I/SS.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0500000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
