(module Microchip-PIC18F252-E_SO-Level_A (layer F.Cu) (tedit 5EF1D574)
(fp_text reference REF** (at -7.3000000000 -9.9499990000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd roundrect (at -4.6500010000 -8.2549995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd roundrect (at -4.6500010000 -6.9849995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd roundrect (at -4.6500010000 -5.7149995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd roundrect (at -4.6500010000 -4.4449995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd roundrect (at -4.6500010000 -3.1749995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd roundrect (at -4.6500010000 -1.9049995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd roundrect (at -4.6500010000 -0.6349995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd roundrect (at -4.6500010000 0.6349995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 9 smd roundrect (at -4.6500010000 1.9049995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd roundrect (at -4.6500010000 3.1749995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 11 smd roundrect (at -4.6500010000 4.4449995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 12 smd roundrect (at -4.6500010000 5.7149995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 13 smd roundrect (at -4.6500010000 6.9849995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 14 smd roundrect (at -4.6500010000 8.2549995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 28 smd roundrect (at 4.6499980000 -8.2549995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 27 smd roundrect (at 4.6499980000 -6.9849995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 26 smd roundrect (at 4.6499980000 -5.7149995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 25 smd roundrect (at 4.6499980000 -4.4449995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 24 smd roundrect (at 4.6499980000 -3.1749995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 23 smd roundrect (at 4.6499980000 -1.9049995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 22 smd roundrect (at 4.6499980000 -0.6349995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 21 smd roundrect (at 4.6499980000 0.6349995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 20 smd roundrect (at 4.6499980000 1.9049995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 19 smd roundrect (at 4.6499980000 3.1749995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 18 smd roundrect (at 4.6499980000 4.4449995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 17 smd roundrect (at 4.6499980000 5.7149995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 16 smd roundrect (at 4.6499980000 6.9849995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 15 smd roundrect (at 4.6499980000 8.2549995000 270)(size 0.7000010000 2.3500000000)(roundrect_rratio 0.9999985714)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(model eec.models/Microchip_-_PIC18F252-E/SO.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.1000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
