(module Microchip-PIC24EP512GU810-I_PF-Level_A (layer F.Cu) (tedit 5EF149F4)
(fp_text reference REF** (at -10.1499990000 -9.6499990000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 100 smd roundrect (at -6.0000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 99 smd roundrect (at -5.4999985000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 98 smd roundrect (at -4.9999995000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 97 smd roundrect (at -4.5000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 96 smd roundrect (at -3.9999995000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 95 smd roundrect (at -3.5000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 94 smd roundrect (at -2.9999985000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 93 smd roundrect (at -2.4999995000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 92 smd roundrect (at -2.0000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 91 smd roundrect (at -1.4999995000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 90 smd roundrect (at -1.0000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 89 smd roundrect (at -0.4999985000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 88 smd roundrect (at 0.0000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 87 smd roundrect (at 0.4999985000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 86 smd roundrect (at 1.0000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 85 smd roundrect (at 1.4999995000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 84 smd roundrect (at 2.0000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 83 smd roundrect (at 2.4999995000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 82 smd roundrect (at 2.9999985000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 81 smd roundrect (at 3.5000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 80 smd roundrect (at 3.9999995000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 79 smd roundrect (at 4.5000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 78 smd roundrect (at 4.9999995000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 77 smd roundrect (at 5.4999985000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 76 smd roundrect (at 6.0000005000 -7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 75 smd roundrect (at 7.5999995000 -6.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 74 smd roundrect (at 7.5999995000 -5.4999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 73 smd roundrect (at 7.5999995000 -4.9999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 72 smd roundrect (at 7.5999995000 -4.5000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 71 smd roundrect (at 7.5999995000 -3.9999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 70 smd roundrect (at 7.5999995000 -3.5000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 69 smd roundrect (at 7.5999995000 -2.9999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 68 smd roundrect (at 7.5999995000 -2.4999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 67 smd roundrect (at 7.5999995000 -2.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 66 smd roundrect (at 7.5999995000 -1.4999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 65 smd roundrect (at 7.5999995000 -1.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 64 smd roundrect (at 7.5999995000 -0.4999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 63 smd roundrect (at 7.5999995000 -0.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 62 smd roundrect (at 7.5999995000 0.4999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 61 smd roundrect (at 7.5999995000 1.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 60 smd roundrect (at 7.5999995000 1.4999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 59 smd roundrect (at 7.5999995000 2.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 58 smd roundrect (at 7.5999995000 2.4999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 57 smd roundrect (at 7.5999995000 2.9999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 56 smd roundrect (at 7.5999995000 3.5000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 55 smd roundrect (at 7.5999995000 3.9999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 54 smd roundrect (at 7.5999995000 4.5000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 53 smd roundrect (at 7.5999995000 4.9999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 52 smd roundrect (at 7.5999995000 5.4999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 51 smd roundrect (at 7.5999995000 6.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 50 smd roundrect (at 6.0000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 49 smd roundrect (at 5.4999985000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 48 smd roundrect (at 4.9999995000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 47 smd roundrect (at 4.5000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 46 smd roundrect (at 3.9999995000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 45 smd roundrect (at 3.5000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 44 smd roundrect (at 2.9999985000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 43 smd roundrect (at 2.4999995000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 42 smd roundrect (at 2.0000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 41 smd roundrect (at 1.4999995000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 40 smd roundrect (at 1.0000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 39 smd roundrect (at 0.4999985000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 38 smd roundrect (at 0.0000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 37 smd roundrect (at -0.4999985000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 36 smd roundrect (at -1.0000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 35 smd roundrect (at -1.4999995000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 34 smd roundrect (at -2.0000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 33 smd roundrect (at -2.4999995000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 32 smd roundrect (at -2.9999985000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 31 smd roundrect (at -3.5000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 30 smd roundrect (at -3.9999995000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 29 smd roundrect (at -4.5000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 28 smd roundrect (at -4.9999995000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 27 smd roundrect (at -5.4999985000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 26 smd roundrect (at -6.0000005000 7.5999995000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 25 smd roundrect (at -7.5999995000 6.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 24 smd roundrect (at -7.5999995000 5.4999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 23 smd roundrect (at -7.5999995000 4.9999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 22 smd roundrect (at -7.5999995000 4.5000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 21 smd roundrect (at -7.5999995000 3.9999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 20 smd roundrect (at -7.5999995000 3.5000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 19 smd roundrect (at -7.5999995000 2.9999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 18 smd roundrect (at -7.5999995000 2.4999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 17 smd roundrect (at -7.5999995000 2.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 16 smd roundrect (at -7.5999995000 1.4999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 15 smd roundrect (at -7.5999995000 1.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 14 smd roundrect (at -7.5999995000 0.4999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 13 smd roundrect (at -7.5999995000 -0.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 12 smd roundrect (at -7.5999995000 -0.4999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 11 smd roundrect (at -7.5999995000 -1.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd roundrect (at -7.5999995000 -1.4999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 9 smd roundrect (at -7.5999995000 -2.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd roundrect (at -7.5999995000 -2.4999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd roundrect (at -7.5999995000 -2.9999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd roundrect (at -7.5999995000 -3.5000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd roundrect (at -7.5999995000 -3.9999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd roundrect (at -7.5999995000 -4.5000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd roundrect (at -7.5999995000 -4.9999995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd roundrect (at -7.5999995000 -5.4999985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 1 smd roundrect (at -7.5999995000 -6.0000005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(model eec.models/Microchip_-_PIC24EP512GU810-I/PF.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
