(module Microchip-PIC24FJ128GA106-I_PT-Level_A (layer F.Cu) (tedit 5EF16205)
(fp_text reference REF** (at -8.1499980000 -7.6500000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd roundrect (at -5.5999985000 -3.7500025000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd roundrect (at -5.5999985000 -3.2500005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd roundrect (at -5.5999985000 -2.7500015000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd roundrect (at -5.5999985000 -2.2500005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd roundrect (at -5.5999985000 -1.7500015000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd roundrect (at -5.5999985000 -1.2500025000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd roundrect (at -5.5999985000 -0.7500005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd roundrect (at -5.5999985000 -0.2500015000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 9 smd roundrect (at -5.5999985000 0.2499985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd roundrect (at -5.5999985000 0.7499985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 11 smd roundrect (at -5.5999985000 1.2499975000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 12 smd roundrect (at -5.5999985000 1.7499985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 13 smd roundrect (at -5.5999985000 2.2499975000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 14 smd roundrect (at -5.5999985000 2.7499995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 15 smd roundrect (at -5.5999985000 3.2499985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 16 smd roundrect (at -5.5999985000 3.7499975000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 17 smd roundrect (at -3.7499995000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 18 smd roundrect (at -3.2499985000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 19 smd roundrect (at -2.7499995000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 20 smd roundrect (at -2.2499975000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 21 smd roundrect (at -1.7499985000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 22 smd roundrect (at -1.2499995000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 23 smd roundrect (at -0.7499985000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 24 smd roundrect (at -0.2499985000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 25 smd roundrect (at 0.2500015000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 26 smd roundrect (at 0.7500005000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 27 smd roundrect (at 1.2499995000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 28 smd roundrect (at 1.7500015000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 29 smd roundrect (at 2.2500005000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 30 smd roundrect (at 2.7500015000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 31 smd roundrect (at 3.2500005000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 32 smd roundrect (at 3.7499995000 5.5999985000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 33 smd roundrect (at 5.6000015000 3.7499975000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 34 smd roundrect (at 5.6000015000 3.2499985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 35 smd roundrect (at 5.6000015000 2.7499995000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 36 smd roundrect (at 5.6000015000 2.2499975000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 37 smd roundrect (at 5.6000015000 1.7499985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 38 smd roundrect (at 5.6000015000 1.2499975000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 39 smd roundrect (at 5.6000015000 0.7499985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 40 smd roundrect (at 5.6000015000 0.2499985000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 41 smd roundrect (at 5.6000015000 -0.2500015000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 42 smd roundrect (at 5.6000015000 -0.7500005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 43 smd roundrect (at 5.6000015000 -1.2500025000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 44 smd roundrect (at 5.6000015000 -1.7500015000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 45 smd roundrect (at 5.6000015000 -2.2500005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 46 smd roundrect (at 5.6000015000 -2.7500015000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 47 smd roundrect (at 5.6000015000 -3.2500005000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 48 smd roundrect (at 5.6000015000 -3.7500025000 270)(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 49 smd roundrect (at 3.7499995000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 50 smd roundrect (at 3.2500005000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 51 smd roundrect (at 2.7500015000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 52 smd roundrect (at 2.2500005000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 53 smd roundrect (at 1.7500015000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 54 smd roundrect (at 1.2499995000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 55 smd roundrect (at 0.7500005000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 56 smd roundrect (at 0.2500015000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 57 smd roundrect (at -0.2499985000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 58 smd roundrect (at -0.7499985000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 59 smd roundrect (at -1.2499995000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 60 smd roundrect (at -1.7499985000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 61 smd roundrect (at -2.2499975000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 62 smd roundrect (at -2.7499995000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 63 smd roundrect (at -3.2499985000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 64 smd roundrect (at -3.7499995000 -5.6000015000 )(size 0.2999990000 2.1000010000)(roundrect_rratio 0.9999966667)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(model eec.models/Microchip_-_PIC24FJ128GA106-I/PT.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
