(module Microchip___Atmel-ATMEGA32U4-AU-Level_A (layer F.Cu) (tedit 5EF1AA53)
(fp_text reference REF** (at -8.1999980000 -7.7000000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd roundrect (at -5.6999985000 -4.0000015000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd roundrect (at -5.6999985000 -3.2000005000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd roundrect (at -5.6999985000 -2.3999995000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd roundrect (at -5.6999985000 -1.6000015000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd roundrect (at -5.6999985000 -0.8000005000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd roundrect (at -5.6999985000 -0.0000035000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd roundrect (at -5.6999985000 0.7999975000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd roundrect (at -5.6999985000 1.5999985000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 9 smd roundrect (at -5.6999985000 2.3999975000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd roundrect (at -5.6999985000 3.1999985000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 11 smd roundrect (at -5.6999985000 3.9999995000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 12 smd roundrect (at -3.9999995000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 13 smd roundrect (at -3.1999985000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 14 smd roundrect (at -2.3999975000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 15 smd roundrect (at -1.5999985000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 16 smd roundrect (at -0.7999975000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 17 smd roundrect (at 0.0000005000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 18 smd roundrect (at 0.8000005000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 19 smd roundrect (at 1.6000015000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 20 smd roundrect (at 2.3999995000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 21 smd roundrect (at 3.2000005000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 22 smd roundrect (at 4.0000015000 5.6999985000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 23 smd roundrect (at 5.7000005000 3.9999995000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 24 smd roundrect (at 5.7000005000 3.1999985000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 25 smd roundrect (at 5.7000005000 2.3999975000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 26 smd roundrect (at 5.7000005000 1.5999985000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 27 smd roundrect (at 5.7000005000 0.7999975000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 28 smd roundrect (at 5.7000005000 -0.0000035000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 29 smd roundrect (at 5.7000005000 -0.8000005000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 30 smd roundrect (at 5.7000005000 -1.6000015000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 31 smd roundrect (at 5.7000005000 -2.3999995000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 32 smd roundrect (at 5.7000005000 -3.2000005000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 33 smd roundrect (at 5.7000005000 -4.0000015000 270)(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 34 smd roundrect (at 4.0000015000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 35 smd roundrect (at 3.2000005000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 36 smd roundrect (at 2.3999995000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 37 smd roundrect (at 1.6000015000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 38 smd roundrect (at 0.8000005000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 39 smd roundrect (at 0.0000005000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 40 smd roundrect (at -0.7999975000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 41 smd roundrect (at -1.5999985000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 42 smd roundrect (at -2.3999975000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 43 smd roundrect (at -3.1999985000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 44 smd roundrect (at -3.9999995000 -5.7000005000 )(size 0.5999990000 2.0500010000)(roundrect_rratio 0.9999983333)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(model eec.models/Microchip_/_Atmel_-_ATMEGA32U4-AU.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
