(module Mini-Circuits_TTT167_LandPatternPL-079 (layer F.Cu) (tedit 5C495498)
  (descr "Footprint for Mini-Circuits case TTT167 (Mini-Circuits_TTT167_LandPatternPL-079) following land pattern PL-079, including GND vias (https://ww2.minicircuits.com/pcb/98-pl079.pdf)")
  (tags "Mini-Circuits PL-079")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Mini-Circuits_TTT167_LandPatternPL-079 (at 0 6.985) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 5.969 0 180) (size 1.778 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 1.143))
  (pad 1 smd rect (at -5.969 0) (size 1.778 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 1.143))
  (pad 4 smd rect (at 0 4.3815 90) (size 1.778 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 3 smd rect (at 0 -4.3815 270) (size 1.778 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 1.143))
  (pad 5 smd rect (at 4.445 -4.3815 270) (size 1.778 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 6 smd rect (at -4.445 -4.3815 270) (size 1.778 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -1.27 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.635 -1.27 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.175 -0.635 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.175 0.635 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.635 2.54 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 2.54 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.175 0.635 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.175 -0.635 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.604 2.54 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.604 -2.54 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.604 -2.54 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.604 2.54 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.604 3.81 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.175 5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5.08 5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.175 5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.08 5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.604 3.81 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.604 -3.81 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.715 -5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5.715 -5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.604 -3.81 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.175 -5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.175 -5.08 90) (size 1.016 1.016) (drill 0.508) (layers *.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 smd rect (at 0 0 180) (size 7.62 4.4704) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 smd rect (at 0 5.588 180) (size 14.224 3.683) (drill (offset 0 1.8415)) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 smd rect (at 7.112 -5.588 180) (size 5.207 3.683) (drill (offset 2.6035 -1.8415)) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 smd rect (at -1.905 -5.588 180) (size 5.207 3.683) (drill (offset 2.6035 -1.8415)) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2))
  (model ${KICAD6_3DMODEL_DIR}/RF_Mini-Circuits.3dshapes/Mini-Circuits_TTT167.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
