(module Molex_Micro-Latch_53254-0270_1x02_P2.00mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5B78163C)
  (descr "Molex Micro-Latch Wire-to-Board Connector System, 53254-0270 (compatible alternatives: 53254-0250), 2 Pins per row (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/532530770_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
  (tags "connector Molex Micro-Latch top entry")
  (fp_text reference REF** (at 1 -7.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Molex_Micro-Latch_53254-0270_1x02_P2.00mm_Horizontal (at 1 2.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.208333))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user %R (at 1 -5.3) (layer F.Fab))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Molex.3dshapes/Molex_Micro-Latch_53254-0270_1x02_P2.00mm_Horizontal.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)