(module easyeda2kicad:OLED-SMD_N049-6432TSWEG02-H14 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OLED-SMD_N049-6432TSWEG02-H14 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -4.55 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.85 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.15 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -2.45 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -1.75 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -1.05 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.35 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.35 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 1.05 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 1.75 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 2.45 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 3.15 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 3.85 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 4.55 0.00 0.00) (size 0.45 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)