(module easyeda2kicad:OLED-SMD_N091-2832TLBFG02-H14 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.030000000000001) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OLED-SMD_N091-2832TLBFG02-H14 (at 0 8.030000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 0.00 4.03 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 3.41 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 2.79 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 2.17 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 1.55 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.00 0.93 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.00 0.31 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -0.31 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 -0.93 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.00 -1.55 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.00 -2.17 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 0.00 -2.79 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 0.00 -3.41 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 0.00 -4.03 0.00) (size 3.00 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/N091-2832TLBFG02-H14/N091-2832TLBFG02-H14.3dshapes/OLED-SMD_N091-2832TLBFG02-H14.wrl"
		(offset (xyz -4.770 1.150 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)