(module easyeda2kicad:RELAY-TH_NB90-XXS-S-A_NB90-12S-S-A (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.7) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_NB90-XXS-S-A_NB90-12S-S-A (at 0 11.7) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole oval (at 8.90 -7.70 180.00) (size 4.10 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 3.2999933999999995 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole oval (at -8.90 -5.16 180.00) (size 2.40 4.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.5999967999999998 3.3000187999999997))
	(pad 2 thru_hole circle (at -5.10 7.70 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 5.10 7.70 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NB90-12S-S-A 50A 4KV/NB90-12S-S-A 50A 4KV.3dshapes/RELAY-TH_NB90-XXS-S-A_NB90-12S-S-A.wrl"
		(offset (xyz 0.610 1.790 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)