(module easyeda2kicad:RELAY-TH_NB90-XXS-S-C_C396905 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -15.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_NB90-XXS-S-C_C396905 (at 0 15.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at 8.90 -3.85 0.00) (size 4.40 4.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 3.5999928))
	(pad 1 thru_hole circle (at -8.90 -1.30 0.00) (size 4.40 4.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 3.5999928))
	(pad 2 thru_hole circle (at -5.10 11.55 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 5.10 11.55 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 8.90 -11.55 0.00) (size 4.40 4.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 3.5999928))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NB90-24S-S-C/NB90-24S-S-C.3dshapes/RELAY-TH_NB90-XXS-S-C_C396905.wrl"
		(offset (xyz 0.630 -2.040 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)