(module easyeda2kicad:RELAY-TH_NB902-5S-S-A40A (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.7) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_NB902-5S-S-A40A (at 0 11.7) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 8.90 5.16 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1000212))
	(pad 2 thru_hole circle (at 5.10 -7.70 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -8.90 7.70 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1000212))
	(pad 4 thru_hole circle (at -5.10 -7.70 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NB902-5S-S-A 40A/NB902-5S-S-A 40A.3dshapes/RELAY-TH_NB902-5S-S-A40A.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)