(module easyeda2kicad:RELAY-TH_NB90E-XXS-S-C (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -15.45) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_NB90E-XXS-S-C (at 0 15.45) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at 8.90 -3.75 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1999956))
	(pad 1 thru_hole circle (at -8.90 -1.25 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1999956))
	(pad 2 thru_hole circle (at -5.10 11.45 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 5.10 11.45 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 8.90 -11.45 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1999956))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NB90E-12S-S-C 30A/NB90E-12S-S-C 30A.3dshapes/RELAY-TH_NB90E-XXS-S-C.wrl"
		(offset (xyz 0.610 -2.100 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)