(module easyeda2kicad:DPAK_L6.5-W6.0-P2.29-LS9.9-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.29) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DPAK_L6.5-W6.0-P2.29-LS9.9-BR (at 0 6.29) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 3.59 2.29 0.00) (size 3.00 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 3.59 -2.29 0.00) (size 3.00 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.59 0.03 0.00) (size 6.20 5.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NCP1117DT25T5G/NCP1117DT25T5G.3dshapes/TO-252-2-3P_L6.5-W6.1-H2.3-LS10.0-P4.5.wrl"
		(offset (xyz -0.800 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)