(module easyeda2kicad:XDFN-6_L1.2-W1.2-P0.40-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value XDFN-6_L1.2-W1.2-P0.40-BL-EP (at 0 4.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.40 0.55 0.00) (size 0.22 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 0.55 0.00) (size 0.22 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.40 0.55 0.00) (size 0.22 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.40 -0.55 0.00) (size 0.22 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -0.55 0.00) (size 0.22 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.40 -0.55 0.00) (size 0.22 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.00 -0.00 0.00) (size 0.94 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NCP133AMXADJTCG/NCP133AMXADJTCG.3dshapes/XDFN-6_L1.2-W1.2-H0.4-P0.4-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz -1.630 3.160 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)