(module easyeda2kicad:TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.58-LS9.9-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.29) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.58-LS9.9-TL (at 0 6.29) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.42 -2.29 180.00) (size 2.41 0.98) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.42 2.29 180.00) (size 2.41 0.98) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 3.42 -0.00 180.00) (size 5.71 5.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NCV7805BDTRKG/NCV7805BDTRKG.3dshapes/TO-252-2L-3P_L6.6-W6.1-H2.3-LS10.1-P4.6.wrl"
		(offset (xyz 1.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)