(module "NE8FAHC5" (layer F.Cu)
  (descr "NE8FAH-C5-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -2.898 -6.66) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -2.898 -6.66) (layer F.Fab))
  (fp_text value "NE8FAHC5" (at -2.898 -6.66) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.270 2.54) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.540 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.810 2.54) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.350 2.54) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.620 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -8.890 2.54) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G1 thru_hole circle (at 2.355 -1.47) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -9.525 -1.91) (size 1.55 1.55) (drill 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 0.635 -10.8) (size 1.55 1.55) (drill 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (model NE8FAH-C5.stp
    (at (xyz -0.17559055268295 0.57913385976957 0.57559054667555))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 0))
  )
)
