(module "NEO-M8T" (layer F.Cu)
  (descr "NEO-M8T")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.339 -0.045) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.339 -0.045) (layer F.Fab))
  (fp_text value "NEO-M8T" (at -0.339 -0.045) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 6 7 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6 5.9 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 6 4.8 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 6 3.7 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 6 2.6 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 6 1.5 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 6 0.4 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 6 -2.6 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 6 -3.7 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 6 -4.8 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 6 -5.9 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 6 -7 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -6 -7 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -6 -5.9 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -6 -4.8 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -6 -3.7 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -6 -2.6 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -6 0.4 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -6 1.5 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -6 2.6 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -6 3.7 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -6 4.8 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -6 5.9 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -6 7 90) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model NEO-M8N-0-10.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
