(module easyeda2kicad:LED-ARRAY-SMD_4P-L2.1-W2.1-TL_NH-B2020RGBA (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED-ARRAY-SMD_4P-L2.1-W2.1-TL_NH-B2020RGBA (at 0 4.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 0.85 -0.55 0.00) (size 0.80 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.85 0.55 0.00) (size 0.80 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.85 0.55 0.00) (size 0.80 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.85 -0.55 0.00) (size 0.80 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NH-B2020RGBA-HF/NH-B2020RGBA-HF.3dshapes/LED-ARRAY-SMD_4P-L2.1-W2.1-TL_NH-B2020RGBA.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)