(module "NHD0216BZFLYBW" (layer F.Cu)
  (descr "NHD-0216BZ-FL-YBW-1")
  (tags "Display")
  (fp_text reference DS** (at -1.270 -19.13) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -1.270 -19.13) (layer F.Fab))
  (fp_text value "NHD0216BZFLYBW" (at -1.270 -19.13) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.540 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.620 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10.160 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -12.700 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -15.240 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -17.780 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -20.320 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -22.860 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -25.400 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -27.940 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -30.480 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -33.020 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 38.280 -1.46) (size 4.050 4.050) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -40.720 -1.46) (size 4.050 4.050) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -40.720 -37.46) (size 4.050 4.050) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 38.280 -37.46) (size 4.050 4.050) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model NHD-0216BZ-FL-YBW.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
