(module NRF24L01-SMD (layer F.Cu) (tedit 631BA73C)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 -4.8) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -4.4 8.7) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.13 8.7) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.86 8.7) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.59 8.7) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.68 8.7) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.95 8.7) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.22 8.7) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.49 8.7) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${MYSLOCAL}/mysensors.3dshapes/mysensors_radios.3dshapes/nrf24smd.wrl
    (offset (xyz -146.3674978017807 73.65999889373779 0.7619999885559082))
    (scale (xyz 0.395 0.395 0.395))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model Housings_DFN_QFN.3dshapes/QFN-20-1EP_5x5mm_Pitch0.65mm.wrl
    (offset (xyz 0.4190999937057495 -2.7685999584198 1.574799976348877))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
