(module easyeda2kicad:QFN-20_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.6 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value QFN-20_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.6 (at 0 6.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 16 smd rect (at -2.00 -1.00 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -2.00 -0.50 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -2.00 0.00 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at -2.00 0.50 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at -2.00 1.00 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.00 2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.50 2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.50 2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.00 2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 2.00 1.00 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 2.00 0.50 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 2.00 0.00 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 2.00 -0.50 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 2.00 -1.00 0.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.60 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -1.00 -2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -0.50 -2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 0.00 -2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 0.50 -2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 1.00 -2.00 0.00) (size 0.28 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NRF24L01P-R7/NRF24L01P-R7.3dshapes/QFN-20_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.6.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)