(module NRF24L01P-T (layer F.Cu) (tedit 659F52D9)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN20_4X4_NOR (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -2.9337 -1.27) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.9177 -1.016 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.9177 -0.508 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.9177 0 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.9177 0.508 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.9177 1.016 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.016 1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.508 1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.508 1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.016 1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.9177 1.016 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.9177 0.508 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.9177 0 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.9177 -0.508 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.9177 -1.016 90) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1.016 -1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.508 -1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0 -1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.508 -1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -1.016 -1.9177) (size 0.254 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0 0) (size 2.6924 2.6924) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
