(module "NRF54L15CAAAR7" (layer F.Cu)
  (descr "CSP300")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "NRF54L15CAAAR7" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd circle (at -0.828 -0.913 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at -0.528 -0.913 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at -0.228 -0.913 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd circle (at 0.072 -0.913 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd circle (at 0.372 -0.913 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd circle (at 0.672 -0.913 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd circle (at 0.972 -0.913 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.828 -0.613 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at -0.228 -0.613 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd circle (at 0.072 -0.613 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd circle (at 0.372 -0.613 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd circle (at 0.672 -0.613 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd circle (at 0.972 -0.613 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at -0.528 -0.313 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at -0.228 -0.313 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C4 smd circle (at 0.072 -0.313 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd circle (at 0.372 -0.313 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C6 smd circle (at 0.672 -0.313 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C7 smd circle (at 0.972 -0.313 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd circle (at -0.828 -0.013 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -0.528 -0.013 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D3 smd circle (at -0.228 -0.013 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D4 smd circle (at 0.072 -0.013 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D5 smd circle (at 0.372 -0.013 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D6 smd circle (at 0.672 -0.013 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D7 smd circle (at 0.972 -0.013 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E1 smd circle (at -0.828 0.287 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E2 smd circle (at -0.528 0.287 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E3 smd circle (at -0.228 0.287 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E4 smd circle (at 0.072 0.287 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E5 smd circle (at 0.372 0.287 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E6 smd circle (at 0.672 0.287 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E7 smd circle (at 0.972 0.287 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F1 smd circle (at -0.828 0.587 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F2 smd circle (at -0.528 0.587 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F3 smd circle (at -0.228 0.587 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F4 smd circle (at 0.072 0.587 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F5 smd circle (at 0.372 0.587 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F6 smd circle (at 0.672 0.587 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F7 smd circle (at 0.972 0.587 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd circle (at -0.828 0.887 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd circle (at -0.528 0.887 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd circle (at -0.228 0.887 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd circle (at 0.072 0.887 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G5 smd circle (at 0.372 0.887 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G6 smd circle (at 0.672 0.887 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G7 smd circle (at 0.972 0.887 90) (size 0.170 0.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model NRF54L15-CAAA-R7.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
