(module easyeda2kicad:WQFN-8_L3.3-W3.3-P0.65-TL_NTTFD2D8N03P1E (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.97) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WQFN-8_L3.3-W3.3-P0.65-TL_NTTFD2D8N03P1E (at 0 4.97) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 11 smd custom (at 0.04 -0.97 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.76 0.83)(xy -0.63 0.83)(xy 0.01 0.83)(xy 0.77 0.83)(xy 0.77 -0.43)(xy 0.77 -0.83)(xy 0.47 -0.83)(xy 0.47 -0.43)(xy -0.46 -0.43)(xy -0.46 -0.83)(xy -0.76 -0.83)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 5 smd custom (at 0.04 0.97 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.76 -0.83)(xy 0.77 -0.83)(xy 0.77 0.83)(xy 0.47 0.83)(xy 0.47 0.43)(xy -0.1 0.43)(xy -0.46 0.43)(xy -0.46 0.83)(xy -0.76 0.83)(xy -0.76 -0.17)(xy -0.76 -0.83)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 7 smd rect (at 1.43 0.97 -90.00) (size 0.42 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.43 0.97 90.00) (size 0.42 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.43 0.32 90.00) (size 0.42 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.43 -0.32 90.00) (size 0.42 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.43 -0.97 90.00) (size 0.42 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd custom (at 1.43 -0.97 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.37 -0.22)(xy -0.37 1.5)(xy -0.37 1.5)(xy 0.37 1.5)(xy 0.37 1.08)(xy -0.12 1.08)(xy -0.12 0.85)(xy 0.37 0.85)(xy 0.37 0.43)(xy -0.12 0.43)(xy -0.12 0.2)(xy 0.37 0.2)(xy 0.37 -0.22)(xy -0.12 -0.22)(xy -0.12 -0.22)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NTTFD4D0N04HLTWG/NTTFD4D0N04HLTWG.3dshapes/WQFN-8_L3.3-W3.3-P0.65-TL_NTTFD2D8N03P1E.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)