(module NX2016SA-32MHZ-EXS00A-CS06654 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value NX2016SA_NDK (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -0.525 -0.675) (size 0.762 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.525 0.675) (size 0.762 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.525 0.675) (size 0.762 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.525 -0.675) (size 0.762 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
