(module "NX2016SA25MHZEXS00ACS11321" (layer F.Cu)
  (descr "NX2016SA-25MHZ-EXS00A-CS11321-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "NX2016SA25MHZEXS00ACS11321" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.675 0.525 90) (size 0.750 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.675 0.525 90) (size 0.750 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.675 -0.525 90) (size 0.750 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.675 -0.525 90) (size 0.750 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model NX2016SA-25MHZ-EXS00A-CS11321.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
