(module "NX2016SA32MEXS00ACS06465" (layer F.Cu)
  (descr "NX2016SA-32M-EXS00A-CS06465-2")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at -0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "NX2016SA32MEXS00ACS06465" (at -0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.675 0.525 90) (size 0.750 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.675 0.525 90) (size 0.750 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.675 -0.525 90) (size 0.750 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.675 -0.525 90) (size 0.750 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model NX2016SA-32M-EXS00A-CS06465.stp
    (at (xyz 0 0 0.00039370077860168))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
