(module "NX3225SA32000MHZSTDCSR1" (layer F.Cu)
  (descr "NX3225SA-32.000MHZ-STD-CSR-1-1")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at -0.350 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.350 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "NX3225SA32000MHZSTDCSR1" (at -0.350 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.100 0.8 90) (size 1.200 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.100 0.8 90) (size 1.200 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.100 -0.8 90) (size 1.200 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.100 -0.8 90) (size 1.200 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model NX3225SA-32.000MHZ-STD-CSR-1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
