(module Nordic_Semiconductor-NRF24L01P-R7-IPC_A (layer F.Cu) (tedit 6462E47D)
  (fp_text reference REF** (at -1.55 -3.15) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 21 smd rect (at 0 0) (size 2.7 2.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.978032 -1) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.978032 -0.5) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.978032 0.000001) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.978032 0.5) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.978032 1.000001) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 11 smd roundrect (at 1.978033 1.000001) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 12 smd roundrect (at 1.978033 0.5) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 13 smd roundrect (at 1.978033 0.000001) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 14 smd roundrect (at 1.978033 -0.5) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.978033 -1) (size 0.956065 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 6 smd roundrect (at -1 1.978033) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 7 smd roundrect (at -0.5 1.978033) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.000001 1.978033) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 9 smd roundrect (at 0.5 1.978033) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 10 smd roundrect (at 1.000001 1.978033) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.000001 -1.978032) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 17 smd roundrect (at 0.5 -1.978032) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 18 smd roundrect (at 0.000001 -1.978032) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 19 smd roundrect (at -0.5 -1.978032) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 20 smd roundrect (at -1 -1.978032) (size 0.239283 0.956065) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (model eec.models/Nordic_Semiconductor_-_NRF24L01P-R7.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
