(module timelapse:OLED-Display-0.96 (layer F.Cu) (tedit 615EF2A4)
  (descr OLED-Display-0.96)
  (tags "OLED Display 0.96")
  (fp_text reference REF** (at 12.5 -19.5 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value OLED-Display-0.96 (at 12.5 -28 180) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 12.5 -19.5 180) (layer F.Fab))
  (pad 4 thru_hole circle (at 16.37 -25.25 90) (size 1.7 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 13.83 -25.25 90) (size 1.7 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11.29 -25.25 90) (size 1.7 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 8.75 -25.25 90) (size 1.7 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
