(module OPTO_HFBR-1414Z (layer F.Cu) (tedit 692A5F3B)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.425 -9.435 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value OPTO_HFBR-1414Z (at 2.925 -7.665 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.81 -2.54) (size 1.298 1.298) (drill 0.79) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.168 1.168) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.168 1.168) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 1.298 1.298) (drill 0.79) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 0.0) (size 1.298 1.298) (drill 0.79) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 0.0) (size 1.298 1.298) (drill 0.79) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 0.0) (size 1.168 1.168) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 0.0) (size 1.168 1.168) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 7.025 6.05) (layer F.Fab))
)