(module OPTO_TCRT5000 (layer F.Cu) (tedit 646834A3)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TCRT5000 (at 0 4.375) (layer F.Fab))
  (pad COLL thru_hole circle (at -2.75 -1.27) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E thru_hole circle (at -2.75 1.27) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A thru_hole circle (at 2.75 -1.27) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CATH thru_hole circle (at 2.75 1.27) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -4.65 2.45) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0 1.9) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0 -1.9) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
