(module easyeda2kicad:SOP-4_L4.4-W2.6-P1.27-LS7.0-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.63) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOP-4_L4.4-W2.6-P1.27-LS7.0-TL (at 0 4.64) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd oval (at 3.26 0.64 -90.00) (size 0.56 1.71) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 3.26 -0.63 -90.00) (size 0.56 1.71) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -3.25 0.64 -90.00) (size 0.56 1.71) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -3.25 -0.63 -90.00) (size 0.56 1.71) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/OR-3H7B-TP-G/OR-3H7B-TP-G.3dshapes/SOP-4_L4.4-W2.6-P1.27-LS7.0-TL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)