(module OSCSC254P500X700X160-6N (layer F.Cu)
  (descr "Oscillator,side,concave;6 pin,5.00mm L X 7.00mm W X 1.60mm H")
  (tags "CMS XXX")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.09804 -2.54) (size 1.84912 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.09804 0) (size 1.84912 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.09804 2.54) (size 1.84912 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.09804 2.54) (size 1.84912 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.09804 0) (size 1.84912 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.09804 -2.54) (size 1.84912 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
