(module OSC_CSTCE12M0G55Z-R0 (layer F.Cu) (tedit 68E7C57D)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.032 -1.7064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value OSC_CSTCE12M0G55Z-R0 (at 6.128 1.7064 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 0.0 0.0) (size 0.4 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 0.0) (size 0.4 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.2 0.0) (size 0.4 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)