(module OSC_ECS-2520S25-250-FN-TR (layer F.Cu) (tedit 64FFD280)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.7626325 -1.8070655 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value OSC_ECS-2520S25-250-FN-TR (at 3.3365625 1.9195795 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.925 0.725 180.0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.925 0.725 180.0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.925 -0.725 180.0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -0.925 -0.725 180.0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)