(module OV2640 (layer F.Cu) (tedit 66DFEB6C)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "OV2640" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -5.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -4.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -4.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -3.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -3.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -2.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -2.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -1.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -1.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -0.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -0.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 0.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 0.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 1.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 1.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 2.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 2.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 3.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 3.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 4.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 4.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 5.25 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 5.75 18.59) (size 0.24 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad MT1 smd rect (at 7.4 15.54) (size 1.8 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad MT2 smd rect (at -7.4 15.54) (size 1.8 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "-HX" (at 5.5 17.49) (layer F.Fab))
  (fp_text user "-FG" (at 5.5 16.99) (layer F.Fab))
  (fp_text user "Z=6.35mm" (at 0.0 -1.2) (layer F.Fab))
  (fp_text user "pin 1 = strobe pin 2 = gnd" (at -5.0 15.0) (layer F.Fab))
  (fp_text user "pin 22 = d4 pin 23 = d1 pin 24 = d0" (at 5.5 15.0) (layer F.Fab))
)