(module easyeda2kicad:SENSORM-TH_L35.7-W3.9-OV2640 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -14.16) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SENSORM-TH_L35.7-W3.9-OV2640 (at 0 14.16) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -1.27 -10.16 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -7.62 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.27 -5.08 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.27 -2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -1.27 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at -1.27 10.16 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at -1.27 7.62 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.27 5.08 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -1.27 2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 1.27 2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 1.27 5.08 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 1.27 7.62 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 1.27 10.16 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 1.27 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at 1.27 -2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at 1.27 -5.08 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 17 thru_hole circle (at 1.27 -7.62 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 18 thru_hole circle (at 1.27 -10.16 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
)