(module Ohmite-CS10-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 63E992A9)
(fp_text reference REF** (at -11.5500000000 -3.2500000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 thru_hole rect (at -8.8900000000 0.3500000000 )(size 3.4000000000 3.4000000000)(drill 2.25)(layers *.Cu))
(pad 4 thru_hole circle (at 8.8900000000 0.3500000000 )(size 3.4000000000 3.4000000000)(drill 2.25)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at -3.8100000000 0.3500000000 )(size 2.9500000000 2.9500000000)(drill 1.95)(layers *.Cu))
(pad 3 thru_hole circle (at 3.8100000000 0.3500000000 )(size 2.9500000000 2.9500000000)(drill 1.95)(layers *.Cu))
(model eec.models/Ohmite_-_CS10DR010E.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
