(module On_Semi-017AG-08_2016-O-MFG (layer F.Cu) (tedit 644B2DB2)
  (fp_text reference REF** (at -2.28 -1.755) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.813 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.813 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu))
  (model eec.models/On_Semi_-_BZX79C5V1.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
